* Define pin TX ca si output si pin RX ca si input
* <https://dronebotworkshop.com/getting-started-with-lidar/>